#### Ausschreibungsspezifikation

1. Für alle **standardisierten Produkte** aus unseren Systembaukästen stehen Dateien zum Download bereit. Sollte doch einmal eine Beschreibung fehlen, kontaktieren Sie uns bitte.
2. Bei den meisten Produkten sind neben den Standardabmessungen **kundenspezifische Variationen** möglich. Hierfür bitten wir unbedingt um Ihre Rückfrage, da es statisch oder werkzeugbedingte Grenzwerte gibt, die nicht unter- oder überschritten werden können. In diesen Fällen stimmen wir gerne die passende Lösung mit Ihnen ab. Darauf ausgerichtet, erhalten Sie von uns einen speziellen Ausschreibungstext für Ihr Projekt.
3. Für **Maßanfertigungen** außerhalb unseres Systemstandards beraten wir Sie gerne bei der konstruktiven Umsetzung bis hin zum Prototypenbau. Dazu gehört eine individuelle Spezifikation der auszuschreibenden Leistungen.

|  |  |
| --- | --- |
| Aktualisiert am | 28.11.2017 |
| Datei  | PVT 1809 |

#### Pos. 10 Türschild

Glas Türschild als partiell transparentes Sandwich-Element für Einlegeblätter zur Selbstbeschriftung durch den Nutzer.

#### Abmessungen

* Höhe 180 mm.
* Breite 90 mm.
* Bautiefe 5 mm.
* zzgl. Wanddistanz 8 mm, gesamt 13 mm.

#### Material und Bauart

Das Glasschild entspricht einer völlig rahmenlosen Optik mit einer rückseitig verdeckten Halterung. Die Sichtfläche besteht aus einer oberen, lichtsperrend hinterdeckten Teilfläche in RAL \_\_\_\_\_\_ und einem unteren, transparenten Teil, der mit einer selbstbeschrifteten/ beschriftbaren Folie bestückt wird. Zum Schutz ist diese Einlegefolie austauschbar zwischen 2 transparenten Scheiben, von denen zumindest die Vordere aus 3 mm weißem Mineralglas (Optiwhite) bestehen muss.

Die Glasscheibe ist vierseitig mit geschliffenen, leicht facettierten Kanten ausgestattet. Sie enthält keine Bohrungen.

Die dahinter angeordnete, farblos-klare Scheibe aus 2 mm flexiblem Plexiglas, hat

4seitig-Diamant-polierte Kanten, die allseitig um die Facettenstärke hinter der Glaskante zurückbleiben. Sie bleibt fest mit der dahinterliegenden Montageeinheit verbunden, während die Glasscheibe zur Revision abnehmbar ist.

Die Montageeinheit gibt einen Wandabstand von 6-10 mm vor. Sie muss allseitig um die Bautiefe der Einheit zurückliegen, um verdeckt zu bleiben.

Mit seitlich ca. 45 Grad Perspektive ist eine schwebende Anmutung zu erreichen.

**Beschriftung**

Die je Schild fortlaufend wechselnde Raumziffer ist vorderseitig vor dem hinterdeckten Glasbereich mittels Folientext dauerhaft auf zu kaschieren. Die Beschriftung ist in einer gesonderten Position anzubieten.

Die individuell zu wechselnde Raumbelegung wird mittels Laserprint auf masslich vorgestanzte semitransparent-matte Folien aus PE gedruckt. Die Erstbeschriftung ist in einer gesonderten Position anzubieten.

**Werkzeugloser Beschriftungsaustausch**

Das Glasschild ist so entnahmesicher auszuführen, dass Personen, die nicht in die Verschlußtechnik eingeweiht sind, es nicht ohne weiteres öffnen können. Dem eingewiesenen Bedienpersonal muss ein Austausch der Beschriftung jedoch werkzeuglos und ohne Kraftanstrengung möglich sein.

Das fertig montierte Türschild muss einen festen Sitz mit bündig übereinstimmenden Scheiben erreichen.

Die zu öffnende Glasscheibe ist gegen missgeschickliche Handhabung und Herunterfallen zu sichern. Die flache Montageeinheit ist rundum geschlossen und so vor Staub zu schützen. Das Befestigungsmaterial für die gedübelte Schraubmontage in verschiedene Untergründe und Wandstrukturen ist im angebotenen Preis enthalten. Für einen Teil der Türschilder auf Glasflächen ist Klebemontage erforderlich. Raum-Innenseitig sichtbare Klebeflächen sind mit einem semitransparenten Folienabdecker zu kaschieren.

**Lieferung ohne Beschriftung, ohne Montage**

 000 Stück pro 00,- € 0,- €

**Pos.11**

Beschriftung der Raumziffern, gemäß Entwurf oder ähnlich, mittels Folientext-Ziffern vorderseitig auf die Glasfläche.

**Pos.12**

Erstbeschriftung auf Einlegefolien nach den vom Nutzer, beigestellten Textdateien.

 000 Stück pro 00,- € 0,- €

**Pos.13**

Ersatzfolien zur Selbstbeschriftung durch den Nutzer, vorgestanzt in DIN A4-Blätter pro Blatt mit 2-fachem Nutzen.

 Satz mit 200 Stück 0,- €

**Pos. 14**

Baumontage auf Wandflächen verschiedener Untergründe.

Auf Mauerwerk, Beton oder Wandplatten aus Gipskarton etc. in geschraubt/gedübelter Verankerung, auf Glasflächen als Klebemontage.

 000 Stück pro 00,- € 0,- €