#### Ausschreibungsspezifikationen

|  |  |
| --- | --- |
| Aktualisiert am | 29.01.2019 |
| Datei  | Farbschablonierung auf bauseitigen Wandflächen |

#### Farbschablonierung auf bauseitigen Wandflächen

Die Leistungen enthalten die Anfertigung von Schablonen aus spezieller Schablonenfolie, die werkseitig geplottet, ausgehoben und getapt werden. Die Schablonen werden auf den farbig gestrichenen Wänden verklebt und mit bauseitig bereitgestellten Farben ausgemalt.

Anschließend werden die Folien entfernt und die Kanten falls erforderlich nachgearbeitet.

Die Verklebung der Schablonen erfolgt auf glattem und festhaftendem Untergrund.

Vor der Ausführung erhält der AN die Vorlagenmotive als Vektorgrafiken, sowie die Farbangaben des Untergrundes und der Motive.

Die Ausführung erfolgt auf dem gründlich getrockneten Anstrich des Malergewerks. Von diesem werden dem AN die Farbmischungen für die Schablonierung im gleichen Farbsystem wie der bauseitige Untergrund beigestellt.

Schablonen Folie + Wand streichen

Material: Aslan Fassadenfolie S41K

Format: negativ im Formschnitt

Gestaltung: nach gelieferten Daten

Montage: Wand innen

10 m² pro \_\_\_ Euro \_\_\_ Euro

#### Semitransparente Digitaldrucke, Folienkaschierung auf bauseitige Glasflächen

Die Tür- und Fensterflächen im Innenbereich werden mit lichtdurchlässig bedruckten Hochleistungsfolien foliert.

Die Motive werden nach kundenseitig bereitgestellten Grafikdateien bedruckt. Die Rollenbreite muss mindestens 1.500 mm betragen, damit Motive bis zu 2,25 m² ohne Materialstoß möglich sind.

**Farbabgleich**

Nach dem Erhalt der Druckdateien und vor der Produktion der Folien, muss ein Farbabgleich bemustert und vom AG freigegeben werden.

3 Andrucke mit 1 : 1 Motiv-Details in der Größe DIN A3 sind in den Angebotspreis einzukalkulieren.

**Vorbehandlung des Untergrundes**

Die zu beklebenden Flächen sind staubfrei sauber. Dennoch müssen die Gläser vom AN nochmals auf zwischenzeitliche Fingerabdrücke oder sonstige Verschmutzungen geprüft und ggf. nachgereinigt werden.

Die Kaschierung muss blasen- und faltenfrei erfolgen. Sie muss frei von Verunreinigungen unter der Folie sein.

Digitaldruckfolie für Glasscheiben

Material : Avery MPI 2040 farblos

Laminat : Oraguard 210 matt

Druck : 8c Digitaldruck Epson

Format : Formschnitt

Gestaltung: nach gelieferten Daten

Montage: auf Fenster innen oder außen foliert

10 m² pro \_\_\_ Euro \_\_\_ Euro

 **Wandgrafiken aus Klebefolien auf rauem Untergrund**

Wandflächen aus glattem Sichtbeton oder gestrichen-verputztem Mauerwerk oder aus

Gipskartonplatten sollen mit computergeschnittenen Hochleistungsfolien dauerhaft

beschriftet werden.

Um eine gute Haftung auf den teilweise rauen Wänden im Innenbereich zu erzielen,

muss eine für diese Zwecke geeignete Folie mit stark haftendem Polyacrylat-Kleber

verwendet werden. Die Deckkraft der Folie muss das Durchscheinen auch bunter oder

dunkler Untergründe vermeiden.

Evtl. lose anhaftende Staub-Partikel auf den bauseitigen Wänden müssen vor der

Verklebung mit einem Sauger/Bürstenvorsatz entfernt werden.

Die Vektorgrafik-Dateien werden kundenseitig geliefert.

Der AN hat die Grafiken lot- und satzgerecht in fertiger Arbeit aufzubringen.

Die genaue Positionierung wird mit dem Planer vor Ort abgestimmt und festgelegt.

Wandgrafiken aus Folientext

Material: Polymere PVC Folie “Hightack”

Format: Formschnitt

Gestaltung: nach gelieferten Daten

Montage: auf Innenwänden kaschiert

10 m² pro \_\_ Euro \_\_ Euro