#### Ausschreibungsspezifikationen

1. Für alle **standardisierten Produkte** aus unseren Systembaukästen stehen Dateien zum Download bereit. Sollte doch einmal eine Beschreibung fehlen, kontaktieren Sie uns bitte.
2. Bei den meisten Produkten sind neben den Standardabmessungen **kundenspezifische Variationen** möglich. Hierfür bitten wir unbedingt um Ihre Rückfrage, da es statisch oder werkzeugbedingte Grenzwerte gibt, die nicht unter- oder überschritten werden können. In diesen Fällen stimmen wir gerne die passende Lösung mit Ihnen ab. Darauf ausgerichtet, erhalten Sie von uns einen speziellen Ausschreibungstext für Ihr Projekt.
3. Für **Maßanfertigungen** außerhalb unseres Systemstandards beraten wir Sie gerne bei der konstruktiven Umsetzung bis hin zum Prototypenbau. Dazu gehört eine individuelle Spezifikation der auszuschreibenden Leistungen.

|  |  |
| --- | --- |
| Aktualisiert am | 13.10.2016 |
| Datei  | QTE 1414 Türschild |

#### Türschild aus Edelstahl und Acrylglas

Als wandmontiertes Wechselmodul mit flexibel austauschbarer Beschriftungsfolie zur Selbstbeschriftung mit Laserdruckern geeignet.

Abmessungen bei einer Bautiefe von 10 mm:

140 mm x 140 mm (Höhe x Breite)

oder wählen Sie ein anderes Format aus:

120 mm x 120 mm

150 mm x 150 mm

200 mm x 200 mm

 45 mm x 180 mm

150 mm x 100 mm (auch als Querformat einsetzbar)

180 mm x 90 mm (auch als Querformat einsetzbar)

180 mm x 120 mm (auch als Querformat einsetzbar)

210 mm x 150 mm (auch als Querformat einsetzbar)

300 mm x 210 mm (auch als Querformat einsetzbar)

300 mm x 150 mm

Die vorgegebene Bauart hat eine schlanke, rahmenlose Optik mit bündig eingepassten Informationsflächen und Abdeckscheiben. Die **Acrylscheibe** in 3 mm Stärke mit reflexfreier Oberfläche muss bei jeder Temperatur sicher gehalten werden. Ebenso muss die Revision temperaturunabhängig mittels Sauger o.ä. einfach zu handhaben sein. Der oberflächenbündige Einbau schützt vor Verschmutzung und gegen unbefugtes Öffnen der Scheibe. Um die austauschbare Funktion innerhalb des Systems zu gewährleisten, müssen die Scheiben hoher Toleranzgenauigkeit entsprechen. Die Kanten dürfen nicht sägerau sein und keine Aussparungen haben.

**Die umfassend geschlossenen Aufkantungen aus Edelstahlblech** dürfen keine Öffnungen für Schrauben, Laschen oder sonstige Halter haben. Alle Edelstahlsichtflächen sind mit Korn 320 fein gebürstet auszuführen. Materialstärke 1 mm. Alle Befestigungen erfolgen verdeckt. Sichtbare Haltemittel sind nicht zugelassen.

Zur **lotgerechten Wandmontage** sind Langlöcher zum Ausrichten eingebracht, die Befestigungsschrauben werden mit einer weißen Einlegeplatte aus Kunststoff flächig abgedeckt. Sichtbare Schrauben oder andere Befestigungselemente dürfen nicht in die Sichtfläche ragen und sind ausgeschlossen. Die Montage erfolgt geschraubt / gedübelt.

Die **Einlegefolien** sind **aus halbtransparentem PP-Material** zu verwenden, das Feuchtigkeitsaufnahme weitgehend vermeidet und planeben bleibt.

Die **Erstbeschriftung** nach bauseitig beigestellter Textliste auf Excel oder einem verarbeitbaren Datenbankformat ist im Preis enthalten.

Türschild-Preis Stück EUR \_\_\_\_\_

Erstbeschriftung Stück EUR \_\_\_\_\_

Montage incl. aller Nebenkosten Stück EUR \_\_\_\_\_