#### Ausschreibungsspezifikationen

1. Für alle **standardisierten Produkte** aus unseren Systembaukästen stehen Dateien zum Download bereit. Sollte doch einmal eine Beschreibung fehlen, kontaktieren Sie uns bitte.
2. Bei den meisten Produkten sind neben den Standardabmessungen **kundenspezifische Variationen** möglich. Hierfür bitten wir unbedingt um Ihre Rückfrage, da es statisch oder werkzeugbedingte Grenzwerte gibt, die nicht unter- oder überschritten werden können. In diesen Fällen stimmen wir gerne die passende Lösung mit Ihnen ab. Darauf ausgerichtet, erhalten Sie von uns einen speziellen Ausschreibungstext für Ihr Projekt.
3. Für **Maßanfertigungen** außerhalb unseres Systemstandards beraten wir Sie gerne bei der konstruktiven Umsetzung bis hin zum Prototypenbau. Dazu gehört eine individuelle Spezifikation der auszuschreibenden Leistungen.

|  |  |
| --- | --- |
| Aktualisiert am | 05.04.2016 |
| Datei | QTS 1414 Türschild |

#### Türschild aus Spritzguss

Als wandmontiertes Wechselmodul mit flexibel austauschbarer Beschriftungsfolie zur Selbstbeschriftung mit Laserdruckern geeignet.

Abmessungen bei einer Bautiefe von 9 mm:

140 mm x 140 mm (Höhe x Breite)

oder wählen Sie ein anderes Format aus:

180 mm x 90 mm (auch als Querformat einsetzbar)

Die vorgegebene Bauart hat eine schlanke, rahmenlose Optik mit bündig eingepassten Informationsflächen und Abdeckscheiben. Die **Acrylscheibe** in 3 mm Stärke mit reflexfreier Oberfläche muss bei jeder Temperatur sicher gehalten werden. Ebenso muss die Revision temperaturunabhängig mittels Sauger o.ä. einfach zu handhaben sein. Der oberflächenbündige Einbau schützt vor Verschmutzung und gegen unbefugtes Öffnen der Scheibe. Um die austauschbare Funktion innerhalb des Systems zu gewährleisten, müssen die Scheiben hoher Toleranzgenauigkeit entsprechen. Die Kanten dürfen nicht sägerauh sein.

Der **Basisträger aus durchgefärbtem ABS-Kunststoff** hat einen sichtbaren Kantenaufbau von max. 6 mm und eine Schattenfuge von 3 mm. Standardfarbton grau RAL 7040 fenstergrau.

Zur **lotgerechten Wandmontage** sind Langlöcher zum Ausrichten eingebracht, die Befestigungsschrauben werden mit einer weißen Einlegeplatte aus Kunststoff flächig abgedeckt. Sichtbare Schrauben oder andere Befestigungselemente dürfen nicht in die Sichtfläche ragen und sind ausgeschlossen. Die Montage erfolgt geschraubt / gedübelt.

Die **Einlegefolien** sind **aus halbtransparentem PP-Material** zu verwenden, das Feuchtigkeitsaufnahme weitgehend vermeidet und planeben bleibt.

Die **Erstbeschriftung** nach bauseitig beigestellter Textliste auf Excel oder einem verarbeitbaren Datenbankformat ist im Preis enthalten.

Türschild-Preis Stück EUR \_\_\_\_\_

Erstbeschriftung Stück EUR \_\_\_\_\_

Montage incl. aller Nebenkosten Stück EUR \_\_\_\_\_

Pos. XX.1

Mehrpreis (optional) für Farbton in einer anderen RAL Farbe nach Wunsch des Auftraggebers.