#### Ausschreibungsspezifikationen

1. Für alle **standardisierten Produkte** aus unseren Systembaukästen stehen Dateien zum Download bereit. Sollte doch einmal eine Beschreibung fehlen, kontaktieren Sie uns bitte.
2. Bei den meisten Produkten sind neben den Standardabmessungen **kundenspezifische Variationen** möglich. Hierfür bitten wir unbedingt um Ihre Rückfrage, da es statisch oder werkzeugbedingte Grenzwerte gibt, die nicht unter- oder überschritten werden können. In diesen Fällen stimmen wir gerne die passende Lösung mit Ihnen ab. Darauf ausgerichtet, erhalten Sie von uns einen speziellen Ausschreibungstext für Ihr Projekt.
3. Für **Maßanfertigungen** außerhalb unseres Systemstandards beraten wir Sie gerne bei der konstruktiven Umsetzung bis hin zum Prototypenbau. Dazu gehört eine individuelle Spezifikation der auszuschreibenden Leistungen.

|  |  |
| --- | --- |
| Aktualisiert am | 28.04.2021 |
| Datei | CTAKN Türschild |

#### Taktiles Türschild mit integrierter Zettel-Klemmfunktion

Das Türschild dient der multifunktionalen, analogen Informationsübermittlung

vor den Raumtüren der Büros.

**Format**

Höhe 150 mm

Breite 150 mm

Bautiefe inklusive Wanddistanz 15 mm

**Material**

- Metallprofil, Brandschutz A1 ca. 66 %

- Kunststoffscheibe, Brandschutz B1 ca. 33 %

**Farben**

- silber eloxiert E6 EV1 oder

- lackiert, seidenmatt nach RAL.

**Befestigung**

- gedübelt / geschraubt in GK-Trockenbauwände, Mauerwerk oder Beton

- geklebt auf Glasflächen, Blechtüren oder sonstige dauerhaft haltende Wandflächen

**Beschriftung**

- vom Nutzer aktualisierbare Einlegefolien zwischen Schildprofil und klarsichtiger

Abdeckscheibe

- taktile Informationen als erhaben tastbare Schwarzschrift und als Punktschrift nach Braille

**Zettelklemmfunktion**

Zur einfachen Übermittlung analoger Nachrichten. Dabei dient das Türschild als federnd gelagerte Klammer.

Technische und gestalterische Anforderungen

* Türschild im Quadratformat 150 x 150 mm, bestehend aus einem Metallträger   
  mit silber eloxierter Aluminium-Oberfläche und einer glasklaren, stabilen Acrylabdeckplatte von mindestens 2 mm Stärke (keine flexible Folie).   
  Die seitlich frei sichtbaren Kanten sind sauber gefräst. Sägeschnitte sind nicht erlaubt.
* Die Bauart entspricht einem schlanken, minimalistischen Erscheinungsbild mit einer flachen Bautiefe von 4 bis max. 6 mm Stärke.
* Das Türschild ist vorgerichtet zur Aufnahme von selbst beschriftbaren Texteinlagen

mit beschnittenen, bzw. je nach Format unbeschnittenen DIN-Formaten.

Die DIN A5 Abmessung 148,5 mm muss (ohne weiteres Beschneiden) in das

Schild einlegbar sein. Das freie Sichtfeld muss mindestens 142 x 142 mm betragen.

* Das Schild ist an den verschiedenen bauseitigen Wandflächen und Materialoberflächen zu befestigen. Sowohl geschraubte Dübelmontage als auch Klebemontage auf harten Flächen z. B. Glasscheiben müssen möglich sein.
* Entnahmesicherung

Während der Aluminiumträger an der Wand verbleibt, sind Acrylabdeckscheibe

und Texteinlage austauschbar eingeschoben.

Gegen unbefugte Entnahme sind beide mit einer von vorne nicht wahrnehmbaren

Sicherung arretiert.

* Die Klemmfunktion ist hinter dem Schriftträger, zwischen Profil, Halteplatte

und Wand verdeckt, so dass sich die Klemmversion optisch nicht von den

baugleichen Schildern ohne diese Zusatzfunktion unterscheidet.

Die Gesamtbautiefe von Schild und funktionaler Wanddistanz darf 1,5 cm

nicht überschreiten. Einfache Zettel bis hin zu kräftigeren Briefumschlägen müssen mit der werkzeuglos funktionierenden Zuhaltevorrichtung sicher gehalten werden.

Der Anbieter muss die von ihm angebotene Lösung dokumentieren und bemustern.